様式６号（第１２条関係）

（表）

屋外広告物安全点検調書

|  |
| --- |
| 年　　　月　　　日（宛先）　栗東市長報告者　　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　（　　　　）　　　　―　　　　　　　　　　　　　（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名）点検結果を踏まえ、適切な管理に努めます。要改善の異常について、改善予定に記載のとおり対応します |
| 許可年月日 | 年　　月　　日 | 許 可 番 号 | 第　　　　　　号 |
| 広告物等の種類 | □屋上　 □壁面　 □突出　 □野立　□禁止物件添加　□その他（　　　　　） |
| 表示・設置場所 |  |
| 表示・設置年月日 | 　　　　年　　　月　　　日 | 点検年月日 | 　　　　年　　　月　　　日 |
| 点検者（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び点検者の氏名） | 氏　　名 | 屋外広告業登録　無・有（登録番号：　　　　　　　　登録自治体：　　　　　　　　　　） |
| 住　　所 |  |
| 電話番号 |  |
| 資格名称 | □登録試験機関の試験合格者（屋外広告士）□登録試験機関の試験合格者　 □点検技能講習修了者□講習会修了者　　　　　　　 □職業訓練指導員免許所持者□技能検定合格者　　　　　　 □職業訓練修了者 |
| □管理者（上記の資格を有しない者に限る。） |
| 点検箇所 | 点　　検　　項　　目 | 該当無の場合 | 異常の有・無 | 異常の評価 | 改善の概要 |
| 基礎部・上部構造 | １　上部構造全体の傾斜、ぐらつき | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 | 改善済・改善予定（　 年　月） |
| ２　基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱ぐらつき | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 |
| ３　鉄骨のさび発生、塗装の劣化 | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 |
| 支持部 | １　鉄骨接合部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間 | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 | 改善済・改善予定（　 年　月） |
| ２　鉄骨接合部（ボルト、ナット、ビス）のゆるみ、欠落 | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 |
| 取付部 | １　アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形 | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 | 改善済・改善予定（　 年　月） |
| ２　溶接部の劣化、コーキングの劣化 | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 |
| ３　取付対象部（柱・壁・スラブ）・取付部周辺の異常 | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 |
| 広告板 | １　表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落 | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 | 改善済・改善予定（　 年　月） |
| ２　側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損 | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 |
| ３　広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 |
| 照明装置 | １　照明装置のゆるみ、不点灯、不発光 | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 | 改善済・改善予定（　 年　月） |
| ２　照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水 | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 |
| ３　分電盤、安全ブレーカー等、周辺機器の劣化、破損 | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 |
| その他 | １　付属部材（装飾、振れ止め棒、鳥よけ等）の腐食、破損 | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 | 改善済・改善予定（　 年　月） |
| ２　避雷針の腐食や損傷、避雷針取付部の異常 | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 |
| ３　その他 | 塗料等のはく離、表示面の汚染・退色又ははく離 | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 |
| (　　　　　　　　　　　　　　　　) | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 |

（裏）

備考１　許可の期間の更新申請に係る広告物等が複数ある場合、広告物等ごとに報告書を作成すること。点検した広告物等の全体写真（当該報告書の対象となる広告物等を明示）及び異常の評価が要改善となった箇所の写真を添付すること。

備考２　異常の評価が要改善の場合には、「改善の概要」欄を記入すること。

注

1　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。

2　該当する □ 内に印を付すこと。

3　※欄は、記入しないこと。